**Техническое задание**

**На поставку, монтаж и пуско-наладку технологического оборудования**

1. **Объект:** «Строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями мощностью 8000 куб./м. в сутки в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия»
2. **Оборудование:** Технологическое оборудование из нержавеющей стали в соответствии с проектной документацией шифр 03-06/24-ТХ2 «Здание решеток», 03-06/24-ТХ3 «Усреднитель с насосной» (Усреднители согласно проекта 53-2022-ИЛО-КР будут из нержавеющей стали), 03-06/24-ТХ5 «Производственное здание №2». Также необходимо учесть трубопроводную обвязку технологического оборудования и автоматику для работы оборудования.
3. **Доставка:** осуществить доставку оборудования на объект в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района. Координаты объекта: 54.440320, 45.803526.
4. **Монтаж:** Монтаж оборудования выполнить на заранее подготовленное железобетонное основание в соответствии с действующими требованиями к монтажу оборудования и трубопроводов.
5. **Система КИПиА**: Предусмотреть автоматику для полноценной работы оборудования.
6. **Необходимо выполнить пуско-наладку оборудования.**
7. **Гарантия:** гарантийный срок 5 (пять) лет со дня ввода очистных сооружений.

Приложения:

1. Технологические решения шифр 03-06/24-ТХ2 «Здание решеток»;
2. Технологические решения шифр 03-06/24-ТХ3 «Усреднитель с насосной»;
3. Конструктивные решения шифр 53-2022-ИЛО-КР «Усреднитель и насосное отделение»
4. Технологические решения шифр 03-06/24-ТХ5 «Производственное здание №2».